ТАКЕЛАЖНИК

Общая характеристика профессии

Такелажник работает на товарных станциях, строительных площадках, пристанях и в портах, на различных предприятиях, где с помощью кранов, лебедок, талей, домкратов, козел и скатов осуществляет вертикальное и горизонтальное перемещение различных грузов и оборудования.

Такелажник подбирает и укладывает такелаж (тросы, канаты, стропы, цепи) по видам и размерам; он раскатывает и наматывает тросы и канаты, сооружает настилы, стойки, временные мостики и приспособления, эстакады. Кроме того, такелажник закрепляет такелаж на грузах, увязывает их, устанавливает и крепит на тележках или платформах, выполняет различные погрузочно-разгрузочные работы.

Требования к индивидуальным особенностям

Такелажнику необходима физическая сила и выносливость, хорошая координация движений, развитый объемный глазомер.

Родственная профессия

Укладчик-упаковщик.